2013年6月京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市和计划单列市空气质量报告
中国环境监测总站

二〇一三年七月九日

一、6月74个城市空气质量
（一）总体状况

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，6月份，74个城市平均达标天数比例为64.4%，超标天数比例为35.6%，其中轻度污染占21.5%，中度污染占8.8%，重度污染占4.9%，严重污染占0.4%。其中，海口、珠海、舟山和哈尔滨的达标天数比例为100%，26个城市达标天数在80%-100%之间，25个城市达标天数在50%-80%之间，19个城市达标天数不足50%，首要污染物为O3和PM2.5。与上月相比，74个城市达标天数比例上升4.3个百分点，重度污染和严重污染比例增加3.0个百分点。
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图1 2013年6月份74个城市日空气质量级别分布

    （二）污染物超标情况

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，与上月相比，74个城市6月份 PM10、SO2和NO2月均浓度均下降，PM2.5月均浓度持平，CO和O3平均超标率略有降低。各项污染物超标情况如下：

PM2.5平均超标率为21.1%，最大日均值为286μg/m³（北京市），最大超标倍数为2.8。PM2.5月均浓度为55μg/m³，最大值为128μg/m³（石家庄市）。与上月相比，PM2.5平均超标率上升0.8个百分点，月均浓度持平。

PM10平均超标率为13.3%，最大日均值为475μg/m³（石家庄市），最大超标倍数为2.2。PM10月均浓度为89μg/m³，最大值为255μg/m³（石家庄市）。与上月相比，PM10平均超标率下降4.2个百分点，月均浓度下降11.9%。

NO2平均超标率为0.3%，最大日均值为106μg/m³（唐山市），最大超标倍数为0.3。NO2月均浓度为33μg/m³，最大值为65μg/m³（唐山市）。与上月相比，NO2平均超标率下降1.2个百分点，月均浓度下降10.8%。

SO2平均超标率为0.1%，最大日均值为167μg/m³（唐山市），最大超标倍数为0.1。SO2月均浓度为23μg/m³，最大值为83μg/m³（唐山市）。与上月相比，SO2平均超标率下降0.8个百分点，月均浓度下降20.7%。

CO平均超标率为0.04%，最大日均值为5.2 mg/m³（唐山市），最大超标倍数为0.3。与上月相比，CO平均超标率下降0.16个百分点。

O3日最大8小时均值的平均超标率为24.9%，最大值为495μg/m³（保定市），最大超标倍数为2.1。与上月相比，O3平均超标率下降2.0个百分点。

    （三）综合评价

按照城市环境空气综合质量指数评价，唐山、石家庄、邢台、邯郸、保定、衡水、济南、天津、郑州和太原的空气质量相对较差；海口、珠海、中山、舟山、深圳、江门、丽水、惠州、厦门和福州的空气质量相对较好（详见附表2013年6月74个城市环境空气综合质量指数统计表）。
（四）京津冀地区空气质量状况

京津冀地区空气质量平均达标天数比例为24.2%，低于74个城市平均值40.2个百分点，重度污染以上天次占21.2%，高于74个城市平均值15.9个百分点。13个城市中张家口、秦皇岛、承德达标天数比例在50%～80%范围，其他10个城市达标天数比例不足50%，污染较重。京津冀地区主要污染物为PM2.5，其次是O3。
与上月相比，受不利扩散气象条件影响，京津冀地区空气质量仍较差。从空气质量达标天数分析，达标天数比例由27.4%下降到24.2%，下降3.2个百分点。从污染物浓度分析，PM10、SO2和NO2月均浓度有所下降，降幅分别为8.4%、33.9%和9.3%，PM2.5月均浓度上升21.0%。CO日均值超标率下降约0.2个百分点。O3日最大8小时浓度值平均超标率由40.7%上升到49.7%，上升9个百分点。

与上月相比，北京市PM2.5月均浓度由81μg/m³上升到106μg/m³，PM10月均浓度由129μg/m³下降到113μg/m³，SO2月均浓度由26μg/m³下降到14μg/m³，NO2月均浓度由51μg/m³下降到48μg/m³，达标天数比例由25.8%上升到30.0%，上升4.2个百分点。
（五）长三角地区空气质量状况

长三角地区空气质量平均达标天数比例为67.4%，高于74个城市平均值3.0个百分点。25个城市中舟山达标天数比例为100%，丽水、台州、衢州等6个城市空气质量达标天数比例在80%以上，徐州、扬州、南京、连云港和宿迁5个城市达标天数不足50%，主要污染物为O3，其次是PM2.5。

与上月相比，从空气质量达标天数分析，长三角地区25个城市平均达标天数比例由60.7%上升到67.4%，上升6.7个百分点。其中，金华、衢州、湖州等18个城市达标天数比例增加，宿迁、徐州等7个城市达标天数比例降低。从污染物浓度分析，PM10、SO2和NO2月均浓度有所下降，PM2.5月均浓度略有上升。CO日均浓度无超标情况。O3日最大8小时平均超标率由32.8%下降到21.9%。上海市达标天数比例由71.0%下降到66.7%，下降4.3个百分点。

（六）珠三角地区空气质量状况

珠三角地区空气质量平均达标天数比例为88.5%，高于74个城市平均值24.1个百分点。9个城市中珠海、中山、惠州、深圳、肇庆、东莞、佛山和江门空气质量相对较好，达标天数比例在80%以上，广州达标天数为66.7%，主要污染物为O3。

与上月相比，从空气质量达标天数分析，珠三角地区9个城市平均达标天数比例由89.5%变为88.5%，基本持平。从污染物浓度分析，PM2.5、PM10、SO2和NO2月均浓度下降明显，都在19%以上，CO日均值无超标情况，O3日最大8小时浓度值超标率与上月相比有所上升。广州市达标天数比例由71.0%变为66.7%，空气质量略有下降。
附表 2013年6月74个城市环境空气综合质量指数统计

	序号
	城市
	环境空气

综合质量指数
	序号
	城市
	环境空气

综合质量指数

	1
	唐山
	6.58
	38
	合肥
	3.19

	2
	石家庄
	6.54
	39
	乌鲁木齐
	3.16

	3
	邢台
	6.29
	40
	长春
	3.13

	4
	邯郸
	5.77
	41
	绍兴
	3.11

	5
	保定
	5.73
	42
	温州
	3.10

	6
	衡水
	5.27
	43
	青岛
	3.07

	7
	济南
	5.26
	44
	上海
	2.96

	8
	天津
	5.20
	45
	南通
	2.91

	9
	郑州
	5.01
	46
	金华
	2.88

	10
	太原
	4.89
	47
	南昌
	2.86

	11
	北京
	4.83
	48
	哈尔滨
	2.84

	12
	徐州
	4.68
	49
	长沙
	2.82

	13
	宿迁
	4.47
	50
	嘉兴
	2.82

	14
	廊坊
	4.41
	51
	昆明
	2.72

	15
	沧州
	4.15
	52
	盐城
	2.72

	16
	淮安
	3.86
	53
	广州
	2.71

	17
	扬州
	3.79
	54
	衢州
	2.71

	18
	南京
	3.76
	55
	贵阳
	2.69

	19
	承德
	3.71
	56
	宁波
	2.62

	20
	无锡
	3.62
	57
	银川
	2.56

	21
	秦皇岛
	3.61
	58
	大连
	2.54

	22
	成都
	3.52
	59
	南宁
	2.51

	23
	连云港
	3.52
	60
	台州
	2.49

	24
	苏州
	3.51
	61
	东莞
	2.43

	25
	重庆
	3.49
	62
	拉萨
	2.40

	26
	沈阳
	3.40
	63
	肇庆
	2.39

	27
	杭州
	3.39
	64
	佛山
	2.38

	28
	西安
	3.38
	65
	福州
	2.38

	29
	常州
	3.38
	66
	厦门
	2.31

	30
	泰州
	3.36
	67
	惠州
	2.07

	31
	西宁
	3.36
	68
	丽水
	2.05

	32
	兰州
	3.33
	69
	江门
	1.95

	33
	镇江
	3.31
	70
	深圳
	1.94

	34
	武汉
	3.28
	71
	舟山
	1.75

	35
	湖州
	3.26
	72
	中山
	1.70

	36
	呼和浩特
	3.24
	73
	珠海
	1.65

	37
	张家口
	3.21
	74
	海口
	1.34


【说明】

1．74个城市为2012年第一批实施新空气质量标准的城市，包括北京、天津、石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁、杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。

2.城市空气质量评价方法按照监测总站编制的《环境空气质量评价技术规范（试行）》（征求意见稿）的要求执行。其中，环境空气综合质量指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，它综合考虑了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物的污染情况，环境空气综合质量指数越大表明综合污染程度越重。其计算过程为：首先计算每一项污染物的单项质量指数，然后将六项污染物的单项质量指数相加，即得到综合质量指数。城市月评价的环境空气综合质量指数计算方法如下：

（a） 计算各污染物的统计量浓度值

统计各城市的SO2、NO2、PM10、PM2.5的月均浓度，并统计一氧化碳（CO）日均值的第95百分位数以及臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分位数。
（b） 计算各污染物的单项质量指数

污染物i的单项质量指数
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按（式1）计算：
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式中：
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——污染物i的浓度值，当i为SO2、NO2、PM10及PM2.5时，
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为月均值，当i为CO和O3时，
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为特定百分位数浓度值；
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——污染物i的日均值二级标准（对于O3，为8小时均值的二级标准）。

（c） 计算城市月评价的综合质量指数
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综合质量指数的计算需涵盖全部六项污染物，计算方法如（式2）所示：
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式中：
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——综合质量指数；
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——污染物i的单项质量指数，i包括全部六项指标，即SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

3.报告所用监测数据为地方环境监测部门上报并经中国环境监测总站审核后的数据。

4.附表中综合质量指数相同时，由小数点后第三位数值的大小确定排名顺序。

5.环境空气质量标准（GB3095-2012）中六项污染物浓度限值如下表所示：

环境空气污染物基本项目浓度限值

	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位

	
	
	一级
	二级
	

	SO2
	年平均
	20
	60
	μg/m³

	
	24小时平均
	50
	150
	

	
	1小时平均
	150
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	40
	

	
	24小时平均
	80
	80
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	CO
	24小时平均
	4
	4
	mg/m³

	
	1小时平均
	10
	10
	

	O3
	8小时平均
	100
	160
	μg/m³

	
	1小时平均
	160
	200
	

	PM10
	年平均
	40
	70
	

	
	24小时平均
	50
	150
	

	PM2.5
	年平均
	15
	35
	

	
	24小时平均
	35
	75
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